                 IPC-R刷机教程  

下载刻录工具，然后解压zip文件
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下载固件，并将其保存到桌面，放本地访问

 双击右键打开工具
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 打开刷机界面。
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 点击左上角的“固件”，然后选择导入固件。
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 找到下载的USB固件的位置，选择并打开
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 加载完成，然后单击启动。
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 先戳着刷机孔，然后上电，最后将刷机线的一端连接电脑，另一端连接盒子的同时给盒子上电
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此时可以看到电脑端检测到盒子并开始刷机
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 进度条走完后，拔掉刷机线和电源线，点击停止，关闭该工具，并完成刷机
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